Pressemitteilung der PEAK-System Technik GmbH, Darmstadt, August 2012
=====================================================================

PCAN-PCI Express - Vierkanal-CAN-Interface für PCI Express


PEAK-System stellt ein neues Hardware-Design der CAN-Interfaces für PCI Express vor. Die PCAN-PCI Express-Karte ist als Ein-, Zwei- und erstmals auch als Vierkanalversion erhältlich. Alle Karten haben eine galvanische Trennung bis maximal 500 V, gesondert für jeden CAN-Kanal. Für den Betrieb von externen Geräten an den CAN-Anschlüssen kann eine 5-Volt-Versorgung auf Pin 1 des D-Sub-Steckverbinders gelegt werden, unabhängig für jeden CAN-Anschluss.

Die CAN-Bus-Anbindung basiert auf einer FPGA-Implementierung eines NXP SJA1000-kompatiblen CAN-Controllers und dem NXP CAN-Transceiver PCA82C251. Die Karte bietet eine High-Speed-CAN-Übertragung entsprechend dem CAN-Standard ISO 11898-2.

Wie bei allen CAN-Interfaces der PCAN-Reihe, sind der CAN-Monitor PCAN-View für Windows® und die Programmierschnittstelle PCAN-Basic Bestandteile des Lieferumfangs. Gerätetreiber stehen für Windows® 7/Vista/XP sowie Linux in 32- und 64-Bit-Ausführungen zur Verfügung. 


Kontakt:
PEAK-System Technik GmbH
Otto-Röhm-Straße 69
64293 Darmstadt
Deutschland

Telefon: +49 (0)6151 8173-20
Telefax: +49 (0)6151 8173-29

E-Mail: info@peak-system.com
Web: www.peak-system.com






