Pressemitteilung der PEAK-System Technik GmbH, Darmstadt, Juli 2013
===================================================================

4-Kanal-CAN-Bus-Router nun frei programmierbar

Der PCAN-Router Pro, ein 4-Kanal-Router für den CAN-Bus, konnte bisher ausschließlich mit der mitgelieferten Standard-Firmware betrieben und per Windows-Software konfiguriert werden. Mit dem nun veröffentlichten Entwicklungspaket kann man eigene Firmware in den Sprachen C und C++ entwickeln.

Das Paket beinhaltet verschiedene Programmierbeispiele, die als Ausgangspunkt für die Entwicklung dienen. Die Library für den Zugriff auf die Ressourcen des Geräts sowie die GNU-ARM-Toolchain Yagarto stellen dafür die Entwicklungsumgebung. Mit der Windows-Software PCAN-Flash wird die fertige Firmware auf den PCAN-Router Pro per CAN übertragen.

Programmierbar sind alle Geräte ab Seriennummer 100. Kunden können das Entwicklungspaket von der PEAK-System-Website kostenfrei herunterladen.

Mit der Veröffentlichung des PCAN-Router Pro-Entwicklungspakets wurden auch die Toolchains der Produkte PCAN-Router und PCAN-RS-232 auf Yagarto umgestellt, um aktuelle Entwicklungsstandards zu unterstützen.


Technische Eigenschaften des PCAN-Router Pro als Zusatzinformation:
- 4 High-Speed-CAN-Kanäle über steckbare Transceiver-Module. Alternativ Low-Speed-, Single-Wire- und optoentkoppelte High-Speed-Module sowie High-Speed-Module ohne Wake-Up-Funktion verfügbar
- Wake-Up über separaten Eingang oder CAN-Bus
- CAN-Anschlüsse D-Sub, 9-polig
- CAN-Terminierung schaltbar
- Schacht für CompactFlash-Karte
- Batteriegepufferte Echtzeituhr (RTC), auch für Wake-up verwendbar
- Akustischer Signalgeber
- Status-LEDs für CAN-Kanäle, CompactFlash-Karte, Mikrocontroller und Spannungsversorgung
- Mikrocontroller NXP LPC2294
- Aluprofilgehäuse mit Flansch. Befestigungsmöglichkeit für Hutschienen auf Anfrage erhältlich
- Spannungsversorgung von 8 bis 27 V, Überspannungs- und Verpolungsschutz
- Erweiterter Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C

Eigenschaften der Standard-Firmware:
- Umfassende Konfiguration mit der Windows-Software PPCAN-Editor 2
- Verschiedene Funktionsblöcke für die Datenverarbeitung und -manipulation
- Konfigurierbarer akustischer Signalgeber
- CAN-Kanal-Status-LEDs konfigurierbar
- Aufzeichnung der CAN-Daten und Error-Frames auf einer CompactFlash-Karte
- Konvertierung der Logging-Daten in verschiedene Ausgabeformate mit einem Windows-Programm


Kontakt:
PEAK-System Technik GmbH
Otto-Röhm-Straße 69
64293 Darmstadt
Deutschland

Telefon: +49 (0)6151-8173-20
Telefax: +49 (0)6151-8173-29
E-Mail:  info@peak-system.com
Web:     www.peak-system.com
