===============================================================================
LiesMich.txt

PCAN-RP1210 C
Copyright (c) 2025 PEAK-System Technik GmbH Darmstadt
Alle Rechte vorbehalten.
===============================================================================

Maximieren Sie das Editor-Fenster, um diese Datei leichter lesen zu können.


Inhalt:
-------
  * Einleitung
  * Systemvoraussetzungen
  * Bedingungen zur Verwendung dieser Dateien
  * Inhalt des Verzeichnisses
  * Installation
  * PEAK-System Technik GmbH kontaktieren


Einleitung
----------
PCAN-RP1210 steht für RP1210, Version C, für PCAN Geräte und ist ein System für die 
Entwicklung und zum Betrieb von CAN-Bussen mit Verwendung von verschiedenen 
Transport-Protokolle, anhand der "Recommended Practice 1210" von dem "Technology and 
Maintenance Council (TMC)". 

Es ist eine standardisierte API für die Kommunikation zwischen Windows-Applikationen 
und Fahrzeug-Kommunikationsnetzwerken, das sowohl an Entwickler als auch an Endbenutzer 
gerichtet ist.Das PCAN-RP1210 API erlaubt eine Echtzeitanbindung von Windows-Anwendungen 
an CAN-Busse, die über PCAN Adapter physikalisch an den PC angeschlossen sind.

Die PCAN-RP1210-API ist eine Programmier-Schnittstelle zum PCAN-System. Über eine
Interface-DLL wird die Verbindung eigener Applikationen an den Gerätetreiber
und PCAN Geräte, wie den PCAN-USB Adapter, ermöglicht, um eine Kommunikation
mit CAN-Bussen zu betreiben.


Bedingungen zur Verwendung dieser Dateien
-----------------------------------------
Die PEAK-System Technik GmbH räumt dem Kunden das Recht ein, die in diesem
Softwarepaket enthaltenen Dateien zu verwenden, solange dies in Verbindung mit
Hardware original von PEAK-System oder mit OEM-Hardware von PEAK-System
geschieht. Es ist ausdrücklich NICHT erlaubt, diese Dateien (auch auszugsweise)
mit Fremdhardware zu verwenden.

Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie mit der verwendeten Hardware auch eine
entsprechende Lizenz erworben haben, setzen Sie sich bitte mit unserem
technischen Support in Verbindung (support@peak-system.com).


Systemvoraussetzungen
---------------------
- Betriebssysteme: Windows 11 (x64/ARM64), Windows 10 (x64)
- Plug&Play PC-CAN-Interface, z.B PCAN-USB-Adapter, PCAN-PCIe-Karte


Inhalt des Verzeichnisses
-------------------------
LiesMich.txt
    Diese Textdatei.

ReadMe.txt
    Diese Textdatei in englischer Übersetzung.

\Documentation\PCAN-RP1210C_enu.chm
    Die PCAN-RP1210-API Dokumentation im HTML Help Format in englischer Sprache.

\Documentation\PCAN-RP1210-API_eng.pdf
    Die PCAN-RP1210-API Dokumentation im Acrobat Reader Format in englischer Sprache.

\Includes
    Enthält PCAN-RP1210-API Header-Dateien für verschiedene Programmiersprachen und
    Entwicklungsumgebungen.

\Test_Application\RP1210_Test.exe
    Enthält eine RP1210 Test-Anwendung, welche die Verwendung der RP1210-API mit 
    PCAN Geräte demonstrieren.


Installation
------------
Die PCAN-RP1210-API wird über dieselbe Anwendung, die für die Gerätetreiberinstallation 
verwendet wird, installiert. Es kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: 
www.peak-system.com/quick/DrvSetup.


PEAK-System Technik GmbH kontaktieren
-------------------------------------
Haben Sie Fragen bezüglich der Inbetriebnahme von PCAN-Hardware, oder benötigen
Sie Informationen über weitere PEAK CAN-Produkte, wenden Sie sich bitte an:

PEAK-System Technik GmbH
Darmstadt, Deutschland

Tel. +49 6151 / 8173-20
FAX  +49 6151 / 8173-29

support@peak-system.com
http://www.peak-system.com
