Pressemitteilung der PEAK-System Technik GmbH vom November 2009
===============================================================

PCAN-USB Pro
High-Speed-USB 2.0 zu CAN-/LIN-Interface

PEAK-System Technik bietet den PCAN-USB Pro als neues Modul in der Serie der USB-Adapter an. Es handelt sich um einen High-Speed-USB-Adapter mit zwei D-Sub-Steckverbindungen für die Anbindung eines Computers an CAN- und LIN-Netzwerke.  Es können gleichzeitig zwei Feldbusse nach Wahl angeschlossen werden, mit entsprechenden Adapterkabeln auch bis zu vier (2 x CAN, 2 x LIN).

Der Adapter wird über eine USB-Verbindung mit Spannung versorgt. Durch Lötbrücken ist eine 5-Volt-Versorgung auf Pin 1 an den CAN-Anschlüssen zuschaltbar. Die High-Speed-CAN-Kanäle entsprechen dem CAN-Standard ISO 11898-2 mit einer max. Baudrate von 1 Mbit/s. Die CAN-Spezifikation 2.0A und 2.0B wird erfüllt. Jeder CAN-Kanal ist gesondert gegen USB und LIN optisch isoliert.

Die LIN-Kanäle entsprechen der Spezifikation 2.1 mit einer LIN-Übertragungsrate von 1 kbit/s bis 20 kbit/s. Der Adapter kann als LIN-Master oder Slave eingesetzt werden. Beide LIN-Kanäle (gemeinsames Massepotential) sind gegen CAN und USB optisch isoliert.

Der Zugriff auf die CAN-/LIN-Schnittstelle erfolgt über einheitliche APIs für alle CAN- und LIN-Interfaces von PEAK-System.


Kontakt:

PEAK-System Technik GmbH
Otto-Röhm-Straße 69
64293 Darmstadt
Deutschland

Tel.:   +49 (0)6151 8173-20
Fax:    +49 (0)6151 8173-29
E-Mail: info@peak-system.com
Web:    www.peak-system.com
