Pressemitteilung der PEAK-System Technik GmbH, Januar 2011
----------------------------------------------------------

Neues Produkt: CAN-Repeater mit galvanischer Trennung

Der neue PCAN-Repeater von PEAK-System stellt zwischen zwei High-Speed-CAN-Bussen eine Verbindung mit einer galvanischen Trennung bis 5 kV her. Dabei sind die beiden CAN-Kanäle sowie die CAN-Kanäle und die Spannungsversorgung gegeneinander entkoppelt. CAN-Nachrichten werden zwischen den beiden CAN-Kanälen 1:1 weitergeleitet, bei Bedarf auch nur in eine Richtung. LEDs zeigen den aktuellen Busstatus an. Das Modul ist für den Einsatz im industriellen Umfeld konzipiert, mit Merkmalen wie dem erweiterten Temperaturbereich von -40 bis +85 °C und der Hutschienenmontage.

Kontakt:
PEAK-System Technik GmbH
Otto-Röhm-Straße 69
64293 Darmstadt
Deutschland

Telefon: +49 (0)6151 8173-20
Telefax: +49 (0)6151 8173-29
E-Mail:  info@peak-system.com
Web:     www.peak-system.com
