Pressemitteilung der PEAK-System Technik GmbH, Darmstadt, Februar 2014
======================================================================

PEAK-System mit CAN-FD-Produkten und weiteren Neuheiten auf der embedded world 2014

PEAK-System stellt zur embedded world 2014 (Halle 1, Stand 606) zwei CAN-FD-Interfaces für die USB-Schnittstelle und passende Software für Windows vor. Der PCAN-USB FD (1 x CAN FD) und der PCAN-USB Pro FD (2 x CAN FD, 2 x LIN) können im Datenteil von CAN-FD-Frames Übertragungsraten bis zu 12 Mbit/s erreichen. Die CAN-FD-Kanäle sind von der übrigen Elektronik im Gerät bis zu 500 Volt galvanisch getrennt.

Die weite Palette der CAN-Interfaces für verschiedene PC-Schnittstellen wird durch den neuen Spross PCAN-ExpressCard 34 vervollständigt. Die Karte bindet Laptops mit schmalen ExpressCard-Schacht (34 mm) mit kleiner Latenz an CAN-Busse an.

Zur Bestimmung von Position und Lage ist das Sensormodul mit CAN-Anbindung PCAN-GPS entwickelt worden. Die Daten ergeben sich aus einem Empfänger für verschiedene Navigationssatellitensysteme, einem elektronischen Kompass, einem Beschleunigungssensor und einem Gyroskop. Für den Mikrocontroller, der auf einem ARM-Cortex-M4-Kernel basiert, kann eigene Firmware in C oder C++ erstellt werden. Code-Beispiele liegen bei.

Die vorgestellten Produkte werden voraussichtlich im zweiten und dritten Quartal 2014 verfügbar sein.


Hintergrund: Was ist CAN FD?
----------------------------
Mit CAN FD (Flexible Data rate) ist die robuste und lange währende CAN-Spezifikation um Eigenschaften erweitert worden, die primär auf größere Datenmengen ausgelegt sind. Höhere Datenübertragungsraten bis zu 12 Mbit/s
und die Verwendung von bis zu 64 Datenbytes in einem CAN-Frame sind dabei die Hauptkriterien.

CAN FD ist abwärtskompatibel zum CAN-Standard 2.0 A/B, so dass CAN-FD-Knoten in bereits bestehenden CAN-Netzwerken eingesetzt werden können. Dabei sind die CAN-FD-Erweiterungen jedoch nicht anwendbar.


Kontakt:
PEAK-System Technik GmbH
Otto-Röhm-Straße 69
64293 Darmstadt
Deutschland

Telefon: +49 (0)6151-8173-20
Telefax: +49 (0)6151-8173-29

E-Mail: info@peak-system.com
Web:    www.peak-system.com
